Кроссворд по предмету "геодезии"  на тему "Нивелирование"

По горизонтали
2. Как называются точки, которые используются в тех случаях, когда невозможно (при большом превышении) с одной станции измерить превышение между соседними пикетами
3. Сумма средних превышений от теоретического значения
4. Она вводится в измеренные величины
8. Техническое нивелирование, выполняемое с целью обеспечения строительства сооружений линейного типа.
11. Отметки квадратов вычисляют
12. Что изменяется с изменением высоты относительно моря
14. Какие работы включают в себя: поверки, юстировки, исследования геодезических приборов и их принадлежностей.
15. Если трассу проектируют по картам или планам, то трассирование называют … ..
16. Численное значение высоты точки … 
17. Высоты точек отсчитываются от уровенной … 
18. Разность отметок двух точек называется … 
19. Нивелир с компенсатором угла наклона зрительной рубы
21. Какое нивелирование используется для рисунка 1
22. Процесс устранения несогласий между необходимыми и избыточными измерениями, а также нахождение поправок к измеренным величинам
23. Как называется книжка, в которой отражают результаты разбивочных и съемочных работ, при нивелировании трассы.
24. Приспособление в самоустанавливающихся нивелирах для автоматического удержания линии визирования в горизонтальном положении.

По вертикали
1. Прибор, применяемый для измерения разности высот
5. Отношение угла прилежащего катета к гипотенузе называется
6. Как устанавливаются рейки
7. Как называется нивелировании превышение между точками определяющее по измеренным вертикальным углам и расстояниям между точками
9. Металичесский стержень с заостреным концом и сферической шляпкой с другой
10. Отношение длины линии на плане к горизонтальному проложению на местности
13. Постраничный … 
20. Определение превышений между отдельными точками земной поверхности с последующим вычислением их высот.
25. Место установки нивелира для работы