Кроссворд по электроэнергетике на тему "Электроэнергия"

По горизонтали
1. Самоуравновешивающийся компенсатор постоянного напряжения, основанный на потенциометрическом способе измерения
2. Коммутационный аппарат, предназначенный для создания искусственного короткого замыкания на землю в сетях электроснабжения
3. Выключатель, предназначенный для автоматической коммутации электрической цепи
4. Состояние объекта или процесса, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с возможностью причинения вреда
5. На какой электростанции не используется генератор?
6. Аппараты, которые служат для различного рода коммутаций (включений, отключений)
8. Прибор для измерений больших электрических сопротивлений
9. устройство, в котором электрическая энергия преобразуется в механическую
10. Электрические аппараты, предназначенные для ограничения величин тока короткого замыкания и перенапряжений
13. трансформатор, у которого первичной обмоткой является обмотка высшего напряжения
14. контактный коммутационный аппарат, предназначенный для коммутации электрической цепи без тока или с незначительным током, который для обеспечения безопасности имеет в отключенном положении изоляционный промежуток
15. Какой тип электростанций использует энергию недр земли
17. Электрические аппараты, предназначенные для ограничения величин тока короткого замыкания и перенапряжений
19. Преднамеренное электрическое соединение какой-либо части электроустановки с заземляющим устройством
20. трансформатор, у которого вторичная обмотка является обмоткой высшего напряжения
21. Бесколлекторный электродвигатель переменного тока, у которого отношение частоты вращения ротора к частоте тока в цепи, подключенной к машине, зависит от нагрузок
22. Лицо или организация, которые могут получать или получают продукцию или услугу, предназначенные или требуемые этим лицом или организацией
23. схема электроснабжения, питающая потребителей (приемники), не имеющая распределение энергии по длине

По вертикали
1. Трансформатор, две или более обмоток которого гальванически связаны
4. Жидкое, твердое или газообразное топливо, получаемое из биомассы
7. Коммутационный электрический аппарат, предназначенный для отключения защищаемой цепи посредством разрушения специально предусмотренных для этого токоведущих частей под действием тока, превышающего определенную величину
11. Погрешность измерения, выраженная в единицах измеряемой величины
12. схема электроснабжения, питающая потребителей (приемники), имеющая распределение энергии по длине
16. Устройство для компенсации сдвига фаз между током и напряжением
18. Коммутационный электрический аппарат, имеющий два коммутационных положения или состояния и предназначенный для включения и отключения тока.

Ответы на кроссворд: