Кроссворд по предмету "строительству"  на тему "Основы проектирования цеха"

По горизонтали
5. Слой грунта, на который опирается фундамент и который воспринимает силу веса здания.
7. Строительство зданий и сооружений ведется на основе разработанной проектно-сметной… .
9. Разделяют здание по высоте на этажи (междуэтажные) или отделяют верхний этаж от чердака (чердачные)
10. помещение – производственное помещение и/или зона для изготовления лекарственных средств с чистотой воздуха, нормируемой по содержанию механических частиц определенного размера и жизнеспособных микроорганизмов, сконструированное и используемое таким образом, чтобы свести к минимуму проникновение, распространение, образование и сохранение механических частиц и микроорганизмов внутри этих помещений.
11. Вертикальное сечение производственного помещения

По вертикали
1. Часть здания, которая находится в земле и на которую опираются стены и колонны
2. Нижняя часть стены над фундаментом до уровня пола первого этажа
3. производство – производство, основанное на ритмичной повторяемости согласованных во времени основных и вспомогательных операций, выполняемых на рабочих местах, расположенных в последовательности технологического процесса.
4. Это процесс формального санкционирования нового проекта
6. Чертеж – это масштабное изображение архитектурно-строительных конструкций и расположение в плане всех аппаратов. Масштаб исполнения 1:50, 1:100, 1:200 или 1:400.
8. На строительство – это комплекс графических, технических, экономических, текстовых документов и расчетов, необходимых для определения возможности и целесообразности строительства объекта в заданном районе и в установленные сроки.
9. линия – это совокупность рабочих мест, расположенных по ходу технологического процесса и предназначенных для выполнения закрепленных за ними операций.
12. проекта - это аналитическая записка, излагающая суть проекта по следующим аспектам: