Кроссворд по предмету "черчению"  на тему "Свёрла"

По горизонтали
5. Резьбы служат для получения неподвижных разъемных соединений деталей. Они должны обеспечить надежное соединение деталей и герметичность при нагрузках и различных температурных режимах.
7. Резьбы, имеющие стандартный профиль, но отличающиеся от стандартизованной резьбы диаметром или шагом; резьбы с нестандартным профилем, например, прямоугольным, квадратным (в т.ч.: часовая, на пластмассовых деталях, окулярная, круглая для объективов микроскопов, круглая для светотехники

По вертикали
1. Резьбы служат для передачи движения, для преобразования вращательного движения в поступательное, для передачи заданного перемещения одной детали относительно другой
2. Резьба, образованная на наружной поверхности детали (на болте, на винте и др.).
3. Резьба, образованная на внутренней поверхности детали (в гайке, в отверстии, в гнезде и др.).
4. Поверхность, образованная при винтовом движении плоского контура по цилиндрической или конической поверхности
6. Резьба, образованная на конической поверхности.
8. Резьба, образованная на цилиндрической поверхности.