Кроссворд по предмету "машинам и механизмам"  на тему "Подшипник"

По горизонтали
3. в зависимости от воспринимаемой нагрузки подшипники разделяются на
4. опоры вращающихся или качающихся деталей, использующие элементы качения (шарики или ролики) и работающие на основе трения качения.
7. Основная причина разрушения подшипников скольжения
10. изделие, являющийся частью опоры или упора и поддерживающий вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жёсткостью.
12. Опорный участок вала называется
13. главная функция подшипника-это понижение

По вертикали
1. В зависимости от формы тел качения подшипники разделяются на
2. эти вкладыши имеют наибольшее распространение благодаря своей высокой прочности и хорошей теплопроводности.
4. опора или направляющая механизма или машины, в которой трение происходит при скольжении сопряжённых поверхностей.
5. Посадки подшипников на валы и в корпуса проставляются в виде… 
6. Основное требование, предъявляемое к материалу вкладыша, является
8. Основной элемент подшипника скольжения
9. Обязательным условием работы подшипника скольжения является наличие масляного слоя между трущимися поверхностями, для образования которого в посадке должен обеспечиваться гарантированный
11. Подшипники качения устанавливают на валу по системе