Кроссворд по транспорту на тему "Автомобильные эксплуатационные материалы (АЭМ)"

По горизонтали
2. Способность красок давать ровную, гладкую поверхность, без штрихов от кисти и без рябин при нанесении пульверизатором.
5. Способность топлива переходить из жидкого состояния в газообразное
8. Характеризует природу исходной нефти, степень очистки, а также загрязненность масла.

По вертикали
1. Вызвана введением присадок, обладающих запасом щелочности
3. Свойство частиц оказывать сопротивление взаимному перемещению под действием внешних сил
4. Показатель детонационной стойкости топлива, численно равный содержанию (в % по объему) изооктана в смеси с n-гептаном, которая по детонационной стойкости эквивалентна испытуемому топливу в стандартных условиях. Какое это число?
6. Способность пленки краски прилипать к окрашиваемой поверхности.
7. Способность лакокрасочных покрытий находиться в масле в течение определенного времени при заданной температуре без видимых изменений состояния пленки: отслаивания, появления морщин и пузырей.

Ответы на кроссворд: