Кроссворд по предмету "теории надежности"  на тему "Общий"

По горизонтали
2. Набор состояния системы, соответсвующей изменению некоторого параметра, определяющие характеристики системы.
8. Свойство изделия сохранять обусловленные эксплуатационные показатели в течение и после срока хранения, установленного в технической документации
10. Состояние объекта, при котором он способен выполнять заданные функции, сохраняя значения заданных параметров в пределах, установленных НТД.
14. Свойство объекта выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения, установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах соответствующих заданным режимам и условиям использования.
17. Применение дополнительных средст и возможностей с целью сохранения работоспособного состояния объекта при отказе одного или нескольких его элементов.
18. Совокупность свойств, определяющих степень пригодности изделия для практического применения в соответствии с назначением.

По вертикали
1. Объект, обладающий рядом свойств, внутреннее строение которого не имеет значения.
2. Состояние, при котором дальнейшая эксплуатация оъекта должна быть прекращена.
3. Наработка объекта от начала его экслуатации до перехода в предельное состояние.
4. Состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям, установленным в технической документации.
5. Суммарная наработка объекта, при достижении которого эксплуатация должна быть прекращена независимо от его состояния.
6. Свойство изделия сохранять работоспособное состоние ло наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта.
7. Свойство изделия в заданных условиях эксплуатации непрерывно сохранять работоспособность в течении некоторого времени без вынужденных перерывов.
9. Изделия, которые можно ремонтировать в случае возникновения отказа
10. Свойство изделия, приспособленность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путём технического обслуживания и ремонта
11. Отказы, возникающие из-за закономерных явлений, вызывающихся постепенное накопление повреждений: усталость, износ.
12. Изделия, которые в случае возникновения не подлежать и не поддаются ремонту
13. Состояние изделия, при котором оно не соответствует хотя бы одному из требований технической документации
15. Многоуровневая графическая, логическая иди табличная структура.
16. Отказы, возникающие из-за неудачной конструкции узла, неверно выбранных посадок, недостаточной жесткости.