Кроссворд по технологии на тему "Оборки"

По горизонтали
4. Ширина ткани для оборки зависит от
6. В оборках различают срез притачивания и отлетной срез.

По вертикали
1. … оборки должна быть в полтора или в два раза больше длины среза, к которому её притачивают.
2. Полоска ткани, один срез которой собран на сборку и соединён с изделием.
3. Какие требования предъявляются к одежде
5. Оборки раскраивают из основной или отделочной ткани по косому или поперечному направлению нитей.

Ответы на кроссворд: