Кроссворд по технологии на тему "Точение деталей"

По горизонтали
4. Чтобы петли готового изделия не распустились, нужно закрепить (закрыть) их в … ряду.
5. Какая часть токарного резца изготовлена из очень твёрдых сталей или сплавов имеет форму клина?
11. Какие резцы применяют для расстачивания отверстий?
14. Какие резцы служат для отрезания заготовки?
16. При вязании узоров пользуются схемами для вязания с условными …
19. Тела вращения имеют симметричную относительно оси вращения форму: коническую, сферическую и … ..
22. Как называется узор, который вяжется из попеременно чередующихся лицевых и изнаночных петлях?

По вертикали
1. Как называется вязка, которая выполняется лицевой или изнаночной гладью?
2. Скорость резания зависит от частоты вращения детали и от … ..
3. Если лицевые и изнаночные петли чередовать в определенном порядке, можно получить эластичную вязку - различные …
4. Как называется вязка, если все петли лицевых и изнаночных рядов вязать только лицевыми петлями?
6. Какими резцами точат сложные по форме (фасонные) поверхности?
7. Какие резцы обтачивают наружные цилиндрические и конические поверхности?
8. Какими резцами обрабатывают торцы заготовок?
9. Если на схеме представлены лицевые и изнаночные ряды, то какими цифрами обозначены лицевые петли слева от схемы?
10. При вязании какой петли нить находится за работой?
11. Какими резцами нарезают резьбу?
12. Наладка станка состоит в … . на нем заготовки и инструмента
13. Основными элементами любого узора, связанного на спицах, являются лицевые и … петли.
15. Кромочные петли не участвуют в образовании узора и набираются … ..
17. Чем резец крепится в резцедержателе суппорта?
18. Резец крепят в … .суппорта винтами с помощью ключа.
20. По виду обработки токарные резцы подразделяются на проходные, подрезные, отрезные, расточные, фасонные и … .
21. Как называются первая и последняя петли каждого ряда?
23. … станка заключается в установке с помощью рукояток нужной частоты вращения шпинделя (скорости резания) и величины подачи суппорта.

Ответы на кроссворд: