Кроссворд по материаловедению на тему "Термическая обработка металлов и сплавов"

По горизонтали
2. Химико-термическая обработка, заключающаяся в диффузионном насыщении поверхностного слоя атомами углерода при нагреве до температуры 900 … 950 oС.
7. Процесс слипания, укрупнения и выпадения в осадок частиц вещества из коллоидного раствора
11. Процесс образования и роста одних кристаллических зёрен поликристалла за счёт других той же фазы
14. Характеризует твердость правильно закаленной стали и измеряется в единицах твердости
19. Нагрев металла до температуры на 30-50 градусов С выше критической точки и последующее охлаждение на воздухе
24. Процесс получения гомогенных растворов, эмульсий, сплавов и т. п

По вертикали
1. Структура кристаллических твёрдых тел, возникающая в результате сдвигового бездиффузионного полиморфного превращения при охлаждении
3. Термомеханическая обработка стали в метастабильном аустенитном состоянии ниже температуры рекристаллизации с последующим охлаждением для получения мартенсита и/или бейнита
4. Способность некоторых металлов изменять тип кристаллической решетки при изменении внешних условий (температуры и давления)
5. Вторая стадия процесса возврата деформированного металла, протекающая при нагреве
6. Процесс насыщения поверхностного слоя детали кремнием для повышения коррозионной стойкости и кислотостойкости
8. Улучшение термообработкой структуры цветных сплавов и сталей, приближающую ее к холоднообработанному состоянию выше полностью закаленного
9. Расстояние от поверхности до того места, где в структуре 50% мартенсита и 50% тростита (полумартенситная зона)
10. Процесс создания упрочненного слоя, при котором подходящая сталь нагревается выше нижней температуры превращения в газообразной атмосфере химического состава, способного вызвать одновременную диффузию углерода и азота в поверхность металла и создание градиента концентрации
12. Предварительная термообработка материала для получения заданных свойств при последующей термообработке
13. Термообработка, применяемая к среднеуглеродистым и высокоуглеродистым сталям перед волочением провода или между протяжками
15. Жидкое или газообразное вещество, применяемое для передачи тепловой энергии
16. Естественное или принудительное отвод теплоты от какого-либо тела или его части
17. Процесс насыщения поверхностного слоя детали бором
18. Вид термической обработки стали, заключающийся в её нагреве выше температуры верхней критической точки и охлаждении со скоростью 100—600 °с/мин
20. Насыщение поверхностного слоя изделий одновременно углеродом и азотом
21. Процесс насыщения поверхностного слоя стали хромом для повышении коррозионной стойкости и жаростойкости
22. Процесс насыщения поверхностного слоя стали алюминием для повышения жаростойкости (окалиностойкости) и сопротивления атмосферной коррозии
23. Теплообмен между поверхностью твердого тела и окружающей его средой
25. Процесс насыщения поверхностного слоя различных металлов и сплавов, стальных изделий или деталей азотом при нагреве в соответствующей среде

Ответы на кроссворд: