Кроссворд по материаловедению на тему "Сплавы"

По горизонтали
3. Тонкая механическая смесь зёрен феррита и цементитав, прочный и твердый нв - 200
5. Деформируемый (ковкий) сплав железа с углеродом (и другими элементами), характеризующийся эвтектоидным превращением
7. Часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению и (или) определению состояния предмета труда
9. Графическое представление данных, позволяющее быстро оценить соотношение нескольких величин
10. Процесс фазового перехода вещества из жидкого состояния в твёрдое кристаллическое с образованием кристаллов
11. Масса вещества в еденицу объема
12. Химическое соединение fe c (железо с углеродом - углерода 6, 67 %), имеет металлический блеск, электро и тепло проводен, слабомагнитный, очень хрупкий и твердый нв - 800
15. Структурная составляющая железоуглеродистых сплавов, главным образом чугунов, представляющая собой эвтектическую смесь аустенита и цементита в интервале температур 727—1147 °c, или феррита и цементита ниже 727 °c
16. Твердый раствор, внедрение углерода в алфа железо, магнитный пластичный, мягкий нв 60 - 100
17. Линия на фазовых диаграммах, на которой исчезают последние капли расплава, или температура, при которой плавится самый легкоплавкий компонент

По вертикали
1. Элемент побочной подгруппы восьмой группы четвёртого периода периодической системы химических элементов д. и. менделеева с атомным номером 26
2. Небольшой, обычно округлый предмет, мелкая частица чего-нибудь
4. Нонвариантная (при постоянном давлении) точка в системе из n компонентов, в которой находятся в равновесии n твердых фаз и жидкая фаза
6. Группа материалов, обладающих низким коэффициентом трения или материалы способные уменьшить коэффициент трения других материалов
8. Углерод в чистом виде, весьма пластичный и хрупкий нв - 3
13. Высокотемпературная гранецентрированная модификация железа и его сплавов
14. На фазовых диаграммах линия полного плавления твёрдых фаз

Ответы на кроссворд: