Кроссворд по предмету "материаловедению"  на тему "Сварка"

По горизонтали
5. Источником теплоты является газовый факел, образующийся при сгорании смеси кислорода и горючего газа.Тепло, выделяющееся при горении смеси кислорода и горючего газа, расплавляет свариваемые поверхности и присадочный материал с образованием сварочной ванны
6. Горение дуги происходит в газовом пузыре, находящемся между металлом и слоем флюса, благодаря чему улучшается защита металла от вредного воздействия атмосферы и увеличивается глубина проплавления металла.
7. виды сварки, осуществляемые плавлением с использованием тепловой энергии.

По вертикали
1. Сварка осуществляется за счёт диффузии — взаимного проникновения атомов свариваемых изделий при повышенной температуре.
2. Виды сварки, осуществляемые с использованием механической энергии и давления.
3. Холодная сварка представляет собою соединение однородных или неоднородных металлов при температуре ниже минимальной температуры рекристаллизации; сварка происходит благодаря пластической деформации свариваемых металлов в зоне стыка под воздействием механического усилия.
4. Виды сварки, осуществляемые с использованием тепловой энергии и давления.
8. Заготовки, установленные и закреплённые в стыковой машине, прижимают одну к другой усилием определённой величины, после чего по ним пропускают электрический ток.