Кроссворд по предмету "связи"  на тему "Телекоммуникации"

По горизонтали
1. Процедура предоставления услуг абоненту вне зоныдомашней сети абонента с использованием ресурсов гостевой сети
4. Перенос сигнала с заданную полосу частот путем изменения параметра несущей
5. Устройство, предназначенное для соединения несколькихузлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов сети
7. Логарифмическая единица усиленияослабления
9. Идентифицируемая веб-адресом программная система со стандартизированными интерфейсами
12. Величина, характеризующая потери амплитуды
15. Разделение сигнала на относительно малые части по времени для последующей оцифровки
17. Разновидность связи, способ передачи информации с помощью электромагнитных сигналов
19. Процесс преобразовния данных в вид, требуемый для передачи данных по линии связи и позволяющий, в некоторых случаях, обнаруживать и исправлять ошибки
24. Процесс определения маршрута следования информации в сетях связи

По вертикали
2. Использование общей линии для осуществления многоканальной связи
3. Процесс соединения абонентов коммуникационной сети через транзитные узлы
5. Сервер, контролирующий область компьютерной сети (домен)
6. Программное обеспечение для просмотра веб-сайтов
8. Маломощный генератор электрических колебаний, применяемый для преобразования частот сигнала всупергетеродинных радиоприёмниках,  приёмниках прямого преобразования,  волномерах
10. Структура, в которой естьвысшие и зависимые классы
11. Защитная программа, которая может частично, либо полностью блокировать доступ к ресурсам
13. Схематическое отображение
14. Пороговое значение входного сигнала, при котором радиомодем включается на прием
16. Уникальный признак объекта, позволяющий различать его от других объектов
18. Техническое средство для обеспечения установления, поддержки и завершения соединения
20. Устройства, используемые для каких-либо манипуляций
21. Характеристика поперечных волн, описывающая поведение вектора колеблющейся величины в плоскости, перпендикулярной направлению распространения волны
22. Канал связи, в котором данные передаются только в одном направлении
23. Разбиение диапазона значений непрерывной или дискретной величины на конечное число интервалов