Кроссворд по охране труда на тему "Охрана труда на предприятии"

По горизонтали
4. совокупность травм, повторяющихся в тех или иных контингентов населения
8. Важнейший фактор микроклимата
10. Работа при которой основным средством, предохраняющим работника от падения, является предохранительный пояс
17. Один из видов рабочего места
20. Плакат для предупреждения об опасности приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением
24. Временное препятствие устанавливаемое для предотвращения прикосновения к токоведущими частям

По вертикали
1. Какую проверку проходят специалисты,  не прошедшие проверку знаний по охране труда из-за неудовлетворительной подготовки
2. Основное защитное средство используемое в эл.уст. Выше 1кв
3. Норма числа работников, необходимое для выполнения определенных работ или для обслуживания конкретных объектов (рабочих мест)
4. Основная цель управления безопасностью труда по снижению …
5. Чем оформляются результаты проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятий
6. Средства защиты, используемые при работе с токсическим пылью
7. Плакат для запрещения действия с коммутационными аппаратами
9. Плакат для разрешения конкретных действий только при выполнении определенных требований безопасности
11. Где должны быть созданы нормальные условия труда, снижающие утомляемость работников
12. Аппарат предназначенный для коммутации электрической цепи и снятие напряжения с электроустановки
13. Поле в котором напряженность превышает 5 кВ/м
14. Оптимальное число работников или подразделении, деятельностью которых может эффективно управлять одни
15. Совокупность машин, аппаратов предназначенных для производства преобразования и распределения электроэнергии
16. Система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, поля и статического электричества, электрической дуги
18. Устройство служащее для приема и распределения электроэнергии с коммутационными аппаратами
19. Задание на производство работ, определяющие ее содержание
21. Инструмент которым производят работы связанные с электричеством
22. Все защитные средства должны быть пронумерованы
23. соединение корпуса электроустановок или электроприборов с нейтралью источника питания.

Ответы на кроссворд: