Кроссворд по предмету "предмету Междисциплинарный курс (МДК)"  на тему "Измерительные приборы"

По горизонтали
1. Группа измерительных средств для измерения и разметки линейных размеров методом непосредственной оценки.
3. способность организма существовать в определённом диапазоне значений экологического фактора
4. свойство элемента или системы длительно сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при определенных условиях эксплуатации.
5. Электроизмерительный прибор непосредственного отсчёта для определения напряжения или ЭДС в электрических цепях.
7. Юстировочный прибор, разновидность коллиматора, измерительный прибор для измерения малых углов.
9. свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки
10. переменная (группа ячеек), содержащая адрес некоторой переменной
11. Это прибор, при помощи которого производится замер данной величины на валу винта.
14. свойство материала сопротивляться внедрению более твёрдого тела — индентора
15. прибор для определения динамической или кинематической вязкости вещества
16. отклонение от требований нормативных документов (в том числе и требований технических условий) приобретенное в процессе эксплуатации
18. Устройство для получения информации о составе или физико-химического свойства анализируемого вещества
19. Прибор для измерения силы тока в амперах.
21. прибор для разделения смеси веществ методом хроматографии
23. измерительный прибор, предназначенный для определения влажности воздуха и других газов.
24. Прибор для измерения плотности жидкостей и газов
25. Прибор для измерения линейных размеров, в котором пружинный преобразовательный механизм микрокатора используется в сочетании с оптической системой. В О.

По вертикали
2. способность материальных тел проводить энергию
6. представляют собой приборы для измерения удельного сопротивления или удельной проводимости, которые используются для контроля качества воды, конденсата или пара
8. Устройство для обнаружения дефектов в изделиях из различных металлических и неметаллических материалов методами неразрушающего контроля.
12. скалярная физическаявеличина, характеризующая приходящуюся на одну степеньсвободы среднюю кинетическую энергию частиц макроскопической системы, находящейся в состоянии термодинамическогоравновесия
13. Прибор предназначены для измерений в труднодоступных местах изделий. Они представляют собой рычажно-пружинные головки бокового действия с перемещением измерительного стержня перпендикулярно к плоскости шкалы.
17. Увеличительный прибор для рассматривания предметов, неразличимых простым глазом.
20. Тысячная доля грамма
22. Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности.