Кроссворд по предмету "предмету Междисциплинарный курс (МДК)"  на тему "Системы вентиляции и кондиционирования"

По горизонтали
3. Машина, предназначенная для сжатия и циркуляции хладагента в холодильных установках.
4. Канал для отвода дымовых газов от теплогенератора до дымовой трубы.
10. Отопительный прибор, в котором теплота от теплоносителя или нагревательного элемента передается в отапливаемое помещение конвекцией.
12. специальное устройство поршневого типа, предназначенное для сжатия различных газов
14. Агрегат или прибор, предназначенный для доведения параметров приточного воздуха до требуемых значений для каждого обслуживаемого помещения или рабочей зоны.
16. Вентиляционная конструкция которая используется в зданиях с небольшим количеством помещений.
17. Агрегат, состоящий из вентилятора, теплообменника и встроенной холодильной машины, установленных в одном корпусе.
22. Какой вид вентиляции функционирует за счет перепада температур и разницы давления внутри и снаружи помещения?
24. Является обеззараживающим прибором, который обрабатывает воздух приточной вентиляции.

По вертикали
1. Рабочее вещество, используемое в работе холодильной машины для получения холода или тепла.
2. особый вид оборудования, предназначенный для нагнетания или откачки газа
5. Элемент вытяжной системы вентиляции, размещаемый над воздуховодом (шахтой) выброса воздуха в атмосферу.
6. Стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается или восстанавливается его качество.
7. Вид вентиляции который обеспечивает поступление воздуха с улицы в комнату.
8. Фасонная часть воздуховода, обеспечивающая изменение направления воздушного потока.
9. Устройство, встроенное в воздуховод и предназначенное для создания дополнительного сопротивления воздушному потоку.
11. Вид венnиляционной системы при которой пpoизвoдитcя aктивнoe yдaлeниe вoздyхa изнyтpи пoмeщeний.
13. Аппарат для охлаждения жидкости, использующий парокомпрессионный или абсорбционный холодильный цикл.
15. устройство, которое отделяет масло в сжатом газе.
18. Прибор системы кондиционирования воздуха, предназначенный для нагрева воздуха.
19. Элемент систем приточно-вытяжной вентиляции, предназначенный для отбора тепла у удаляемого воздуха и передачи его свежему потоку.
20. Движение воздуха в помещении
21. Удаляет пыль и аллергены.
23. Подвижная часть регулирующего устройства, которая открывает/закрывает подачу рабочей среды или изменяет степень ее открытия/закрытия.
25. Тепловлагообменник, предназначенный для снижения влагосодержания воздуха.