Кроссворд по электрике на тему "Общий"

По горизонтали
3. Самый простой и распространенный вид соединения проводов
5. Инструмент для пайки
7. Управляемый полупроводниковый прибор, который может работать в электронной схеме как в ключевом, так и в усилительном режимах
8. Изолированный или не изолированный проводник электрического тока, состоящий из одной или нескольких проволок
9. Прибор для учета активной энергии переменного тока в закрытых помещениях

По вертикали
1. По закону Ома: Ампер*Ом= …
2. Электроизоляционный материал
4. Природный материал, применяемый во время пайки в качестве флюса
6. Инструмент для снятия изоляции с проводов

Ответы на кроссворд: