Кроссворд по электрике на тему "Монтаж электрических проводок"

По горизонтали
4. Система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока.
7. Преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением.

По вертикали
1. Группа из нескольких электрических или оптических проводников, заключённая в общую оболочку.
2. Зажим для соединения проводов.
3. Отвёртка для определения отсутствия или наличия напряжения на выключателе или в розетке.
5. Преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением.
6. Электротехническое изделие, служащее для соединения источника тока с потребителем.

Ответы на кроссворд: