Кроссворд по предмету "строительству"  на тему "Скважина"

По горизонтали
4. компонент на поверхности нефтяной или газовой скважины, который обеспечивает структурную и содержащую давление границу раздела для бурового и производственного оборудования.
6. вид наклонно-направленного бурения, включающий проходку основного ствола c последующим забуриванием и проходкой в его нижней части дополнительных стволов, пересекающих геол. структуру.
7. Сложная многокомпонентная дисперсная система суспензионных, эмульсионных и аэрированных жидкостей, применяемых для промывки скважин в процессе бурения.
8. Горная выработка круглого сечения, пробурённая с поверхности земли или с подземной выработки без доступа человека к забою под любым углом к горизонту, диаметр которой намного меньше её глубины.

По вертикали
1. скважина, которая бурится с целью добычи уже доказанных залежей нефти и газа. с целью добычи уже доказанных залежей нефти и газа.
2. понятие, которое включает в себя комплекс внутрискважинного оборудования, расположенного в нижней части бурильной колонны.
3. способ, при котором устья скважин группируются на общей площадке, а конечные забои находятся в точках, соответствующих проектам разработки пласта или месторождения.
5. инструмент, предназначенный для получения обычно цилиндрического отверстия (ствола скважины) в земной коре методом вращательного бурения для обнаружения и добычи углеводородов, таких как сырая нефть и природный газ.