Кроссворд по предмету "производству и технологии"  на тему "Аддитивные технологии"

По горизонтали
2. Какая трехмерная печать была разработана в Массачусетском технологическом институте в 1993 г.?
3. Какой метод формообразования (по классификации М. Вигиза) заключается в придании изделию формы путем воздействия на исходную заготовку или материал элементов технологической оснастки без удаления с поверхности объемов материала?
5. Как называется процесс аддитивного производства, в котором для формирования объекта скрепляются листы материала?
6. Как называется метод получения большей части металлических порошков, применяемых в аддитивном производстве?
9. Как называется процесс аддитивного производства, в котором жидкий фотополимер в ванне выборочно затвердевает с помощью активируемой светом полимеризации?
10. В стандарте американского общества по испытаниям и материалам (ASTM) аддитивные технологии определяются так: «Процесс объединения материала с целью создания объекта из данных 3D-модели, как правило, слой за слоем, в отличие от “____________” производственных технологий».
11. Как называется технология аддитивного производства, в процессе которого материал выборочно продавливается через сопло или формующую головку?

По вертикали
1. Кто изобрел в 1985г. технологию листового ламинирования?
2. Какую аддитивную технологию запатентовал Чарльз Халл?
4. Какой канадский ученый предложил классификацию методов формообразования, включающую аддитивные технологии на базе классификации методов формообразования по виду физического процесса?
7. Как называется механический метод получения порошка, который хорошо себя зарекомендовал и широко применяется до сих пор ввиду своей простоты и невысокой стоимости?
8. Кто разработал и запатентовал в 1986г. самую распространенную из разновидностей 3D-печатиселективное лазерное спекание?