Кроссворд по метрологии и стандартизации на тему "Метрология"

По горизонтали
7. Измерение основанное на прямых измерениях величин и (или) использовании значений физических констант
9. Верхняя и нижняя границы интервала погрешности результата измерений при данной доверительной вероятности
17. Прецизионность в условиях повторяемости
19. Их используют для целей добровольной сертификации, сертифицируют и калибруют
22. Это уникальные средства измерений, часто представляющие собой сложнейшие измерительный комплексы, созданные с учетом новейших достижений науки и техники на данный период
23. Процедура установления и подтверждения соответствия мви предъявляемым к ней метрологическим требованиям

По вертикали
1. Значение, которое идеальным образом характеризует в качественном и количественном отношении соответствующую величину
2. Погрешность, определяемая в нормальных условиях применения си
3. Значение величины, полученное экспериментальным путем и настолько близкое к истинному значению, что в поставленной измерительной задаче может быть использовано вместо него
4. Как называется метрология, которая занимается вопросами фундаментальных исследований, созданием системы единиц измерений, физических постоянных, разработкой новых методов измерения?
5. Область знаний и вид деятельности, связанные с измерениями
6. Разность между результатом измерения и истинным значением измеряемой величины
8. Измерение неизменной во времени физической величины
9. Область значений величины, в пределах которых нормированы допускаемые пределы погрешности
10. Значение характеристики, полученное выполнением регламентированного метода измерений
11. Наименьшее изменение измеряемой величины, которое вызывает заметное изменение выходного сигнала
12. Составляющая погрешности результата измерения, остающаяся постоянной
13. Характеристика качества измерений, отражающая доверие к их результатам, которая определяется вероятностью (доверительной) того, что истинное значение измеряемой величины находится в указанных границах (доверительных).
14. Составляющая погрешности си, дополнительно возникающая вследствие отклонения какой-либо из влияющих величин
15. Степень близости друг к другу независимых результатов измерений, полученных в конкретных регламентированных условиях
16. Нахождение значения величины опытным путем с помощью специальных технических средств
18. Служба субъектов деятельности
20. Совокупность операций, выполняемых с целью определения и подтверждения действительных значений метрологических характеристик и (или) пригодности к применению средства измерений, не подлежащего государственному метрологическому контролю и надзору
21. Метрология, ее раздел
24. Степень близости результата измерений к принятому опорному значению

Ответы на кроссворд: