Кроссворд по автоматизированным системам управления (АСУТП) на тему "Государственная система промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП)"

По горизонтали
6. Совместимость, обеспечивающая сопоставимость метрологических характеристики измерительных средств, их сохранность во времени и под действием влияющих факторов, а также возможность расчетного определения метрологических характеристики всего измерительного тракта агрегатного комплекса
9. Ветвь в измерительной технике практически не использующая, но применяемая в средствах управления быстродействующими инерционными устройствами.

По вертикали
1. Совместимость средств ГСП, обеспечивающая согласование входных и выходных сигналов по виду, диапазону изменения, порядку обмена сигналами.
2. Комплекс (АК)совокупность ТС, характеризующихся всеми видами совместимости и предназначенных для решения определенных задач автоматического контроля и регулирования.
3. Нормирующий. .. - служит для преобразования естественного сигнала в унифицированный сигнал.
4. Совместимость, обеспечивающая согласованность конструктивных параметров и механическое сопряжение средств ГСП, согласованность эстетических требований.
5. Совместимость, которая достигается согласованностью характеристики, определяющих действие внешних факторов на измерительные средства в рабочих условиях, а также характеристики надежности и стабильности функционирования.
7. Ветвь, в которой для преобразования и передачи информации используется энергия сжатого газа (воздуха), применяется в пожаро- о взрывоопасных производствах.пне
8. Совместимость, предполагающая выбор одного рода энергии носителя сигналов в измерительных и управляющих устройствах.
10. простейшая конструктивная часть, предназначенная для выполнения одной определенной функции в цепи (например, сопротивление, провод, конденсатор)

Ответы на кроссворд: