Кроссворд по монтажным работам на тему "Техника безопасности при монтажных работах"

По горизонтали
1. На сколько категорий подразделяются помещения несущие опасность поражения людей электрическим током
6. Что вы должны повесить на коробке с электрощитом во время вашей работы
9. Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством называется …
11. Виды травм от электрического тока – это … , электроожоги, металлизация кожи и электрометки
13. Носители тока в металлах
17. Нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление (например, через трансформаторы тока) называется … нейтралью
22. травма (резкое, внезапное изменение здоровья человека), вызванная воздействием электрического тока или электрической дуги
25. При помощи цифрового тестера или индикатора отвертки проверьте отсутствие … на токоведущих частях

По вертикали
2. Заземление какой-либо точки токоведущих частей электроустановки, необходимое для обеспечения работы электроустановки называется … заземлением
3. Если работы выполняются без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них, то такие электромонтажные работы выполняют не менее … человек
4. Электрическое соеди­нение металлических частей электроустановки с заземлителем называется … заземлением
5. Изоляция токоведущих частей, обеспечивающая в том числе защиту от прямого прикосновения называетя … изоляция
7. Перед началом любых электромонтажных работ следует … электрическую цепь, в которой вы собираетесь работать
8. Трипартизм - термин, характеризующий принцип и практику трехсторонних консультаций с целью выработки компромиссного трехстороннего соглашения профсоюзов
10. Какие ручки должны быть у инструмента во время работы с электричеством
12. Форма графика переменного тока
14. Состояние условия труда при которых отсутствует возможность воздействия на работающих различных опасных факторов называется …
15. Трансформатор, первичная обмотка которого отделена от вторичных обмоток при помощи защитного электрического разделения цепей называется … трансформатор
16. При выполнении электромонтажных работ необходимо использовать … средства
18. Совокупность заземлителя и заземляющих проводников называется … устройство
19. Заземляющее устройство состоит из … и заземляющего проводника, соединяющего заземляемую часть (точку) с заземлителем
20. Какое напряжение считается наиболее опасным
21. Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кв, состоящая из основной и дополнительной изоляций называется … изоляция
23. Ток, проходя через организм человека, оказывает … , электролитическое и биологическое воздействия
24. Электрический контакт людей или животных с токоведущими частями, находящимися под напряжением называется … прикосновлением

Ответы на кроссворд: