Кроссворд по предмету "железнодорожному транспорту"  на тему "Технология ремонта вагонов (бел.)"

По горизонтали
1. Аперацыя ужывальная для аднаўлення цылiндрычных полых дэталяў, якiя зношаныя па ўнутраным дыяметры
3. Выгляд ачысткi паверхнi, пры якiм пад дзеянне тэмпературы пласт фарбы успушваецца i часткова згарае, iржа - згарае
4. Гэта працэс выдалення найтонкай плёнкi вокiслаў для атрымання актыўнай паверхнi металу
6. Гэта працэс нанясення расплаўленага металу на паверхню паветрам
7. Гэта выдаленне шкодных або непажаданых напластаванняў розных па сваёй прыродзе i уласцiвасцях
8. Памеры, пашкоджаннi i iншыя тэхнiчныя характарыстыкi, пры якiх дэталь бракуецца
9. Гэта грубая ачыстка дэталi ць верцяцца барабанах, шляхам сутыкнення iх памiж сабой i напаўняльнiкам

По вертикали
2. Выгляд зносу, якi ўзнiкае пры трапленнi памiж труцца часткамi цвёрдых образивных часцiц
4. Выгляд апрацоўкi паверхнi, пры якой яна апрацоўваецца металической габлюшкай або iншымi.образивными материалами
5. Планавы выгляд рамонту, для аднаўлення инсправности i рэсурсу вагонаў шляхам замены або рамонту зношаных i пашкоджаных вузлоў i дэталяў