Кроссворд по предмету "предмету Охорона працi (укр.)"  на тему "Дiя електричного струму на органiзм людини (укр.)"

По горизонтали
1. Центральна нервова система переробляє … iмпульс i передає його як виконавчу команду до робочих органiв
5. Дiя струму може бути не тiльки прямою, а й … 
11. Ураження очей при горiннi електричної дуги потужним ультрафiолетовим випромiнюванням
14. Захисними засобами в електроустановках називаються прилади, апарати, переноснi пристосування й пристрої, що служать для захисту персоналу, який працює в електроустановках, вiд ураження електричним струмом, а також вiд впливу електричної дуги, продуктiв її горiння i т. д. Вони подiляються на iзолюючi, огороджувальнi
16. Дiя струму виявляється у розривi, розшаруваннi та iнших пошкодженнях рiзних тканин органiзму, в тому числi мязової тканини, стiнок кровоносних судин, судин легеневої тканини та iн
17. Електротравми умовно подiляють на мiсцевi та … 
19. … струм - найменше значення струму що викликає непоборнi судорожнi скорочення мязiв (10-15 ма при перемiному i 50 -80 ма при постiйному)
24. Електричнi опiки можуть бути другий вид

По вертикали
2. Визначають такi пороговi значення струму невiдпускаючий, фiбрiляцiйний i … 
3. Смерть – це перехiдний стан вiд життя до смертi, який настає з моменту припинення дiяльностi серця i дихання
4. Вид струму
6. Це травма, викликана дiєю електричного струму або електричної дуги. Вся рiзноманiтнiсть дiї на людину електричного струму чи електричної дуги призводить до двох видiв ураження: мiсцевих електротравм i електричних ударiв
7. Дiя струму проявляється в подразненнi й порушеннi живих тканин органiзму, а також у порушеннi внутрiшнiх бiоелектричних процесiв, що протiкають при нормальному функцiонуваннi органiзму
8. Дiя струму проявляється в розкладаннi органiчних рiдин, у тому числi i кровi, що супроводжується значними порушеннями їх фiзико-хiмiчнi складу
9. Правила електробезпеки визначають два види заходiв органiзацiйнi та
10. … дотик найнебезпечнiший, оскiльки до тiла людини прикладається найбiльша можлива в данiй мережi напруга – лiнiйна (звичайно 380 В). У цьому випадку наявнiсть надiйної iзоляцiї вiд землi не зменшує небезпеку ураження людини електричним струмом
11. Впорядкований рух електричних зарядiв. Сила струму в дiлянцi кола прямо пропорцiйна рiзницi потенцiалiв, тобто напрузi на кiнцях дiлянки i обернено пропорцiйна опору дiлянки кола
12. Широке використання … у всiх галузях народного господарства зумовлює розширення кола осiб, якi експлуатують електрообладнання
13. … струм - найменше значення струму що викликає фiбриляцiю серця (100 ма при перемiному i 300 ма при постiйному)
15. Це засоби, виготовленi з iзоляцiй-ного матерiалу (бакелiт, текстолiт, фарфор, гума, пластмаса та iн.). Вони, у свою чергу, подiляться на основнi й додатковi
18. Правила електробезпеки визначають два види заходiв, що забезпечують безпеку робiт в електроустановках:
20. Електричнi опiки можуть бути перший вид
21. Електричний струм проходячи через тiло людини, може викликати два види ураження — електричний удар i … травму
22. Дiя струму проявляється в опiках окремих дiлянок тiла, нагрiваннi до високої температури кровоносних судин, нервiв, серця, мозку та iнших органiв, якi знаходяться на шляху струму, що викликає в них серйознi функцiональнi розлади
23. Дотик менш небезпечний, оскiльки напруга, пiд яку потрапляє людина, не перевищує фазної, тобто менша за лiнiйну в 1, 73 рази (зазвичай 220 В). Вiдповiдно меншим виявляється струм, що проходить через людину. На величину цього струму впливає режим нейтралi джерела живлення, опiр пiдлоги, на якiй стоїть людина, опiр її взуття та деякi iншi фактори