Кроссворд по предмету "предмету Охорона працi (укр.)"  на тему "Виробничий травматизм, професiйнi захворювання (укр.)"

По горизонтали
2. Це раптове механiчне (забої, переломи, рани тощо), фiзичне (рухомi вузли машин, механiзмiв, iнструмент, оброблюваний матерiал, ненормальнi метеорологiчнi умови, недостатня освiтленiсть робочої зони, шум та вiбрацiя тощо), хiмiчне (хiмiчнi опiки, загальнотоксичнi гострi отруєння тощо), бiологiчне (мiкроорганiзми, бактерiї, вiруси, рослиннi та твариннi макроорганiзми), психофiзiологiчне (фiзичне та нервове перевантаження органiзму людини), комбiноване та iнше пошк
7. За ступенем важкостi наслiдкiв нещаснi випадки подiляють на легкi (втрата працездатностi на 1 день), важкi (втрата працездатностi бiльше як на 1 день) i … 
11. Пристрої … керування призначенi для управлiння технологiчними процесами або виробничим устаткуванням за межами небезпечної зони
14. Називаються хвороби, виникнення яких повязане з певною трудовою дiяльнiстю i впливом на органiзм конкретних несприятливих умов працi, так званих шкiдливих виробничих чинникiв
15. Сукупнiсть практичних заходiв, спрямованих на оздоровлення оточення людини
17. Вiд рухомих частин машин, ручного Iнструмента, падаючих предметiв тощо
21. Вiд прямого контакту з парою, гарячою рiдиною, полумям, розплавленим металом
23. Найпоширенiшими професiйними чинниками, якi впливають на органiзм робiтникiв сiльського господарства є речовини … 

По вертикали
1. Професiя тракториста не рекомендується особам, якi мають радикулiт чи порушення опорно- … апарату
3. Пристрої призначенi для вимкнення або запобiгання можливостi увiмкнення джерела небезпеки при знятому (вiдкритому) огороджувальному пристрої
4. Пристрої призначенi для сповiльнення або зупинки виробничого устаткування пiд час виникнення небезпечної виробничої ситуацiї
5. Розробка заходiв щодо попередження нещасних випадкiв - головна мета всiх теоретичних та практичних робiт в галузi … працi
6. Спецiальними захисними засобами є протигази та … 
7. Застосовується самостiйно або разом з огороджувальними, запобiжними, пусковими пристроями, пристроями керування обладнанням
8. Вiд контакту з електричним струмом, обриву проводiв тощо
9. Засобами захисту слуху вiд iнтенсивного шуму (якщо його неможливо знизити конструктивними засобами) є … та заглушки. … знижують високочастотний шум на 40 дб, а вушнi вкладишi –до 25 дб
10. Особливостi, що є неповторною своєрiднiстю психiки кожної людини
12. Розрiзняють гострi i … професiйнi захворювання та отруєння
13. Щороку на … виявляються професiйнi захворювання в середньому у 6–6, 5 тис. працiвникiв, травмується близько 20–25 тис, з яких майже 1–1, 5 тис. iз смертельним наслiдком
14. Згiдно з … про розслiдування та облiк нещасних випадкiв, професiйних захворювань i аварiй на пiдприємствах, в установах i органiзацiях, затвердженим Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 серпня 1993р. №623, травми подiляють на легкi, важкi та зi смертельним наслiдком. Крiм того, травми можуть бути груповими (якщо травмується два i бiльше робiтникiв)
16. Залежно вiд кiлькостi потерпiлих, нещаснi випадки подiляються на поодинокi та … 
18. У разi тривалої дiї на органiзм високих концентрацiй пилу можуть розвинутися хвороби легенiв i дихальних шляхiв
19. В основу складення планiв повиннi бути покладенi наступнi
20. Засоби iндивiдуального … видаються робiтникам iндивiдуально
22. Випадок з людиною внаслiдок непередбаченого збiгу обставин та умов, за котрих завдається шкода здоровю або настає смерть потерпiлого