Кроссворд по предмету "технологии машиностроения"  на тему "Резьбообработка"

По горизонтали
2. Метод. .. резьбы гребенчатой фрезой эффективнее по сравнению с обычным нарезанием резьбы резцом
3. Гребенка. ..многониточный резьбовой резец для нарезания за один проход наружной или внутренней резьб
4. Резьбу можно классифицировать по назначению: ходовые и. ..
5. … резаниемэто процесс получения детали требуемой геометрической формы, точности размеров, взаиморасположения и шероховатости поверхностей за счет механического срезания с поверхностей заготовки режущим инструментом материала технологического припуска в виде стружки.
7. Резьбовые фрезы по конструкции подразделяются на типы: гребенчатые хвостовые фрезы, гребенчатые. .., дисковые фрезы
10. Нарезание наружной и внутренней резьбы представляет собой обработку стержня или отверстия детали, при которой применяются. .. инструменты
11. Резьбофрезерные станки бывают двух типов: станки, работающие дисковыми резьбовыми фрезами; станки, работающие. .. фрезами.
12. … зуборезнаяинструмент в виде зубчатой рейки для нарезания зубчатых колес на зубообрабатывающих станках по методу обкатки

По вертикали
1. … представляет собой спираль, основанием которой служит коническая или цилиндрическая поверхность с винтовой линией с постоянным шагом.
2. … - лезвийная обработка с вращательным главным движением резания при постоянном радиусе его траектории, сообщаемым инструменту, и хотя бы одним движением подачи, направленным перпендикулярно оси главного движения резания.
6. Материал режущей части гребенки… сталь или другие твердые сплавы
8. … резьбы- технологические процессы получения резьбы
9. универсальный резьбовой инструмент, позволяющий сэкономить на закупке других приспособлений для обработки изделий