Кроссворд по предмету "инженерным сетям"  на тему "Общий"

По горизонтали
3. Каменная, деревянная или асфальтовая пешеходная дорожка
4. Сооружение с системой труб, по к-рым доставляется вода в места потребления
8. Инженерное мероприятие по ис- кусственному изменению, преобразованию и улучшению существу- ющего рельефа местности для использования его в градостроитель- ных целях
9. Линия в которой красная и черная отметка равны
10. Высота точки относительно исходного уровня, заданная проектом
11. Совокупность неровностей твёрдой земной поверхности и иных твёрдых планетных тел, разнообразных по очертаниям, размерам, происхождению, возрасту и истории развития
12. Осадочные горные породы, в основном состоящие из глинистых минералов
13. Отметка на геоподооснове

По вертикали
1. Нижняя часть фундамента совмещенная с поверхностью основания
2. Подземная часть здания передающая нагрузку от надземных частей здания на основание
3. Элемент ряда систем теплоснабжения, расположенный между источником тепла и его потребителем и представляющий собой подземный или надземный трубопровод
5. Отношение длинны линии на чертеже, плане, карте к длине горизонтального положения соответствующей линии в натуре
6. Организованная подача и распределение газового топлива для нужд народного хозяйства
7. Составная часть системы водоснабжения и водоотведения, предназначенная для удаления твёрдых и жидких продуктов жизнедеятельности человека
10. Гидротехническое сооружение в виде вертикальной шахты
12. Многокомпонентные динамичные системы,  рассматриваемые как часть геологической среды