Кроссворд по предмету "технологии"  на тему "Система охлаждения"

По горизонтали
4. Может появиться из-за повреждений радиатора, шлангов, уплотнительных прокладок и сальников.
6. Принято считать сообщающиеся между двойными стенками полости в тех местах, где наиболее нужен вывод избыточного тепла.
8. Предназначен для поддержания постоянного оптимального теплового режима двигателя

По вертикали
1. Предназначен для принудительного увеличения потока воздуха проходящего через радиатор движущегося автомобиля
2. Необходим для компенсации изменения объема и давления охлаждающей жидкости при ее нагреве и охлаждении.
3. Может происходить по причине недостаточного уровня охлаждающей жидкости, слабого натяжения ремня вентилятора
5. Они позволяют обеспечивать двойное регулирование теплового режима ДВС, с помощью их закрытия и открытия
7. В системе охлаждения обеспечивает постоянную циркуляцию охлаждающей жидкости.
9. Служит для охлаждения проходящей через него жидкости за счет потока воздуха