Кроссворд по материаловедению на тему "Металлы"

По горизонтали
3. Поверхностное насыщение стальных деталей азотом на заданную глубину
4. Чугун, используемый для барабанов, корпусов, блоков
5. Сплав железа с углеродом, получаемый в доменных печах
8. Механическая смесь феррита и цементита, содержащая 0, 8% углерода
9. Вид т.о, при котором сталь нагревают выше критических точек Ас1 и Ас3, с последующей выдержкой и быстрым охлаждением
11. Какой металл придает стальным и чугунным деталям жаростойкость
12. Химическое соединение железа с углеродом
15. Поверхностное насыщение детали из стали кремнием на заданную глубину
17. Какой химический элемент придает стальным деталям кислостойкость
20. Способность некоторых веществ образовывать различные кристаллические структуры

По вертикали
1. Твердый раствор внедрения углерода в альфа-железе
2. Обработка для повышения вязкости при сохранении пределов прочности и текучести
4. Сплавы алюминия с кремнием и другими материалами, применяемые для производства корпусов и деталей двигателей
6. Вещество, придающее прочность железным сплавам
7. Химический элемент, указываемый с индексом Г в маркировке сталей
10. Какая из операций химико-термической обработки стальных деталей сопровождается закалкой
13. Распространенная машиностроительная сталь
14. К какому виду обработки относят: отжиг, отпуск, закалку
15. Сталь, неоднородная по химическому составу в различных сечениях слитка
16. Вид т.о, при котором сталь нагревают выше критических точек Ас1 и Ас3, с последующей выдержкой и и быстрым охлаждением
18. Механическое свойство матералов соротивляться внедрению в него другого, более твердого материала
19. Сплав меди с металлами, кроме цинка

Ответы на кроссворд: